**Oczyszczacze powietrza CleanBox 300**

Cechy

Odfiltrowuje 99,995% bakterii i wirusów z powietrza.

Pełny filtr ISO ePM1 ≥ 50% (F7) + filtr HEPA H14.

Nowoczesne, ponadczasowe wzornictwo.

Możliwość bezstopniowej regulacji.

Cicha praca bez przeciągów.

Wytrzymała i bezpieczna obudowa z blachy stalowej.

Energooszczędny wentylator EC.

Plug & Play poprzez gniazdko.

Możliwość mobilnego zastosowania dzięki kółkom transportowym.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | CleanBox 300 |
| Wykonanie: | Filtr HEPA (H14) |
| Cyrkulacja powietrza: | 100 m³/h - 300 m³/h |
| z możliwością regulacji obrotów: | ✔ |
| Możliwość pracy nawrotnej: | - |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Częstotliwość sieci: | 50 Hz / 60 Hz |
| Wydajność nominalna: | 52 W |
| IMax: | 0,5 A |
| Stopień ochrony: | IP 20 |
| Przełączalna liczba biegunów: | - |
| Elektryczne złącze wtykowe: | Wtyczki |
| Miejsce montażu: | mobilne |
| Materiał obudowy: | Blacha stalowa, powlekana proszkowo |
| Kolor: | czarny (RAL 9005) / biały (RAL 7035) |
| Ciężar: | 35 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 39 kg |
| Typ filtra: | Filtr wstępny + filtr HEPA |
| Klasa filtra: | ISO ePM1 ≥ 50 % (F7) / H14 |
| Szerokość: | 370 mm |
| wysokość: | 1.168 mm |
| Głębokość: | 370 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 460 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 1.195 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 400 mm |
| temperatura otoczenia: | -5 °C do 40 °C |
| Poziom ciśnienia akustycznego: | 45 dB Odległość 1 m, warunki pola swobodnego |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | L |
| GTIN (EAN): | 4012799956495 |
| Numer katalogowy: | 0095.0649 |

Producent: MAICO

CleanBox 300 Oczyszczacze powietrza