**Wylot podłogowy/ścienny MF-FBWA 75**

Wylot podłogowy/ścienny do systemu elastycznych kanałów wentylacyjnych MAICOFlex.

Do podłączenia 2 elastycznych przewodów rurowych MF-F.

Kratka wentylacyjna ze stali szlachetnej z przesuniętą optyką szczelinową.

Prosta regulacja za pomocą wbudowanej zasuwy ilości powietrza z blokadą łącznie z elementem teleskopowym do przedłużenia w przypadku montażu w stropie betonowym.

Wysokość zabudowy od dolnej krawędzi elementu podstawowego do górnej krawędzi kratki ze stali szlachetnej (wysokość całkowita) może być nastawiana zmiennie w zakresie od 13 cm do 29 cm.

Niezbędne akcesoria: Dwa pierścienie uszczelniające MF-FDR.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | MF-FBWA 75 |
| Kierunek powietrza: | Nawiew |
| Strumień objętości: | 40 m³/h zalecany |
| Materiał kratki: | Stal nierdzewna |
| Materiał obudowy: | Blacha stalowa, ocynkowana metodą Sędzimira |
| Ciężar: | 3,31 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 3,71 kg |
| Wielkość nominalna: | 75 mm |
| Szerokość: | 330 mm |
| wysokość: | 290 mm |
| Głębokość: | 130 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 395 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 260 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 200 mm |
| Poziom mocy akustycznej: | 24 dB(A) / Z 50 m³/h |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520665 |
| Numer katalogowy: | 0152.0066 |

Producent: MAICO

MF-FBWA 75 Wylot podłogowy/ścienny