**Stopa montażowa FUM 25**

Stopy montażowe do montażu wentylatorów ERM na ścianach, sufitach lub wspornikach.

Możliwa instalacja pozioma i pionowa.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | FUM 25 |
| Miejsce montażu: | Sufit / Ściana |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 0,49 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,5 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 250 mm |
| Szerokość: | 232 mm |
| wysokość: | 195 mm |
| Głębokość: | 195 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 232 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 195 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 195 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799360056 |
| Numer katalogowy: | 0036.0005 |

Producent: MAICO

FUM 25 Stopa montażowa