**Filtr powietrza, wymienny EW-F**

Wymienny filtr powietrza dla wymiennika ciepła solanka-powietrze EW-K 225

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | EW-F |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Materiał: | Syntetyk |
| Ciężar: | 0,05 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,07 kg |
| Typ filtra: | Filtr przeciwpyłowy |
| Klasa filtra: | ISO Coarse 85 % (G4) |
| Szerokość: | 375 mm |
| wysokość: | 268 mm |
| Głębokość: | 15 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 376 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 270 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 30 mm |
| temperatura otoczenia: | 50 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 2 szt. |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799990710 |
| Numer katalogowy: | 0093.1231 |

Producent: MAICO

EW-F Filtr powietrza, wymienny