**Osłona zewnętrzna PP 45 AW**

Osłona zewnętrzna z aluminium.

Kolor: powlekany proszkowo w kolorze białym, podobnym do RAL 9010.

Ze zintegrowaną krawędzią ociekową skroplin.

Wbudowane prowadnice powietrza utrzymują powietrze wywiewane z dala od ściany zewnętrznej. Pozwala to znacznie zminimalizować przebarwienia oraz osady zanieczyszczeń na elewacji zewnętrznej.

Zoptymalizowana pod względem przepływu pokrywa wyposażona jest dodatkowo we wkład tłumiący dźwięk.

Zaleca się stosowanie tych urządzeń w obszarach narażonych na wiatr.

Osłona zewnętrzna potrzebna jest jako niezbędne wyposażenie dodatkowe dla zestawów do montażu końcowego PP 45 K, PP 45 O i PP 45 RC.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | PP 45 AW |
| Miejsce montażu: | Ściana zewnętrzna |
| Materiał obudowy: | Aluminium |
| Kolor: | powlekany proszkowo w kolorze białym, podobnym do RAL 9010 |
| Ciężar: | 0,42 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,55 kg |
| Szerokość: | 220 mm |
| wysokość: | 252,2 mm |
| Głębokość: | 50 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 240 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 280 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 70 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799931782 |
| Numer katalogowy: | 0093.0178 |

Producent: MAICO

PP 45 AW Osłona zewnętrzna