**Króciec wylotowy z wstępnie zamontowaną klapą zwrotną ABSM RK ER-UPD/-UPB**

Króciec wylotowy z wstępnie zamontowaną metalową klapą zwrotną – część zamienna obudów podtynkowych serii ER-UPD i ER-UPB.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ABSM RK ER-UPD/-UPB |
| Materiał obudowy: | Metal |
| Kolor: | srebrny |
| Ciężar: | 0,26 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,36 kg |
| Szerokość: | 85 mm |
| wysokość: | 82 mm |
| Głębokość: | 85 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 170 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 155 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 170 mm |
| Asortyment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799100140 |
| Numer katalogowy: | E093.0977.0001 |

Producent:

 MAICO

ABSM RK ER-UPD/-UPB Króciec wylotowy z wstępnie zamontowaną klapą zwrotną