**Filtr powietrza, wymienny ZF EC+**

Wymienny filtr powietrza ZF EC+ ze wskaźnikiem wymiany filtra, do osłony ER-A wkładu wentylatora ER

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ZF EC+ |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Ciężar: | 0,01 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,03 kg |
| Klasa filtra: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Szerokość: | 160 mm |
| wysokość: | 160 mm |
| Głębokość: | 9 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 260 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 180 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 50 mm |
| temperatura otoczenia: | 40 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 5 szt. |
| Asortyment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799936107 |
| Numer katalogowy: | 0093.0610 |

Producent:
MAICO

ZF EC+ Filtr powietrza, wymienny