**Filtr powietrza, wymienny ZF ECD+**

Wymienny stacjonarny filtr powietrza ZF ECD+ do osłon ER-A wkładu wentylatora ER EC.

Z paskowym wskaźnikiem wymiany wkładu.

Zaleca się czyszczenie pod strumieniem ciepłej wody.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ZF ECD+ |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Ciężar: | 0,02 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,03 kg |
| Klasa filtra: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Szerokość: | 135 mm |
| wysokość: | 135 mm |
| Głębokość: | 8 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 255 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 175 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 20 mm |
| temperatura otoczenia: | 40 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 2 szt. |
| Asortyment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799992325 |
| Numer katalogowy: | 0093.1562 |

Producent:
MAICO

ZF ECD+ Filtr powietrza, wymienny