**Zasilacz PP 45 LT**

Zasilacz, aby rozbudować system PushPull do ponad 6 urządzeń.

Do każdego zasilacza można podłączyć maksymalnie 6 urządzeń.

Podłączany jest przez złącze RS485 do układu sterowania wentylacją pomieszczeń RLS 45 K lub RLS 45 O.

Polecenia układu sterowania wentylacją pomieszczeń RLS 45 K lub RLS 45 O przekazywane są przez PP 45 LT dalej, do podłączonych urządzeń.

Do każdego układu sterowania wentylacją pomieszczeń można podłączyć maksymalnie trzy zasilacze.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | PP 45 LT |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Kabel zasilający: | 2 x 1,5 mm² |
| Miejsce montażu: | Ściana |
| Rodzaj montażu: | Montaż podtynkowy |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biel czysta, podobna do RAL 9010 |
| Ciężar: | 0,11 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,22 kg |
| Szerokość: | 80 mm |
| wysokość: | 80 mm |
| Głębokość: | 49 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 230 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 170 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 60 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799573616 |
| Numer katalogowy: | 0157.0361 |

Producent: MAICO

PP 45 LT Zasilacz