**Zestaw do montażu w stanie surowym Duo Z-SR**

Zestaw do montażu w stanie surowym do montażu w ścianie zewnętrznej dla decentralnego urządzenia wentylacyjnego z odzyskiem ciepła Duo Z dla grubości ściany do 500 mm.

Zakres dostawy:

skrzynka do zabudowy (szerokość x wysokość x głębokość: 830 x 417 x 93 mm) ze zintegrowanym szablonem wiertarskim

Dwie tuleje ścienne (Ø 125 mm na zewnątrz, Ø 90 mm wewnątrz, długość 500 mm) z tworzywa EPP, każda z dwiema pokrywami zabezpieczającymi na czas prac tynkarskich

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | Duo Z-SR |
| Wydajność powietrza: | 20 m³/h / 30 m³/h / 60 m³/h |
| Miejsce montażu: | Ściana zewnętrzna |
| Kolor: | biały, podobny do RAL 9010 |
| Ciężar: | 5,136 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 5,782 kg |
| Średnica przyłącza: | 90 mm |
| Szerokość: | 125 mm |
| wysokość: | 125 mm |
| Głębokość: | 500 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 190 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 430 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 850 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799953333 |
| Numer katalogowy: | 0095.0333 |

Producent: MAICO

Duo Z-SR Zestaw do montażu w stanie surowym