**Akcesoria do okien zespolonych ZD 31**

Rama montażowa do montażu wentylatorów okiennych w oknach zespolonych.

Możliwość otwierania i oczyszczania okien podwójnych.

Zewnętrzny odstęp szyb 20 mm do 40 mm.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ZD 31 |
| Miejsce montażu: | Okno |
| Materiał: | Metal |
| Ciężar: | 0,4 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,7 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 315 mm |
| Szerokość: | 378 mm |
| wysokość: | 378 mm |
| Głębokość: | 8 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 390 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 390 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 60 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799939160 |
| Numer katalogowy: | 0093.0916 |

Producent:
MAICO

ZD 31 Akcesoria do okien zespolonych