**Zestaw do montażu w stanie surowym PP 60 KA-SR**

Cechy

Zestaw do montażu w stanie surowym w ścianie zewnętrznej.

Zakres dostawy:

Tuleja ścienna z PCW z dwiema pokrywami zabezpieczającymi na czas prac tynkarskich i ośmioma klinami do wyrównania tulei w otworze ściennym.

Pokrywa zewnętrzna ze stali szlachetnej.

Potrzebny jest jako wyposażenie dodatkowe zestawu do montażu końcowego PP 60 K-SE.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | PP 60 KA-SR |
| Wydajność powietrza: | 17 m³/h / 22 m³/h / 30 m³/h / 41 m³/h / 50 m³/h |
| Miejsce montażu: | Ściana zewnętrzna |
| Pozycja montażowa: | poziomo |
| Materiał: | Stal nierdzewna |
| Kolor: | stal szlachetna szczotkowana |
| Ciężar: | 2,2 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 2,988 kg |
| Wielkość nominalna: | 200 mm |
| Szerokość: | 286 mm |
| wysokość: | 250 mm |
| Głębokość: | 503 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 270 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 275 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 615 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799952053 |
| Numer katalogowy: | 0095.0205 |

Producent: MAICO

PP 60 KA-SR Zestaw do montażu w stanie surowym