**Skrzynka rozdzielacza powietrza, z blachy, 14-krotna MF-BV63-160-14**

Skrzynka rozdzielacza powietrza, z blachy, z tłumiącą akustycznie okładziną wewnętrzną.

Czołowa płyta blaszana z wbudowanymi adapterami wsuwania wykonanymi z tworzywa sztucznego MF-WE dla dokładnie dopasowanego i szybkiego wsuwania przewodów giętkich MF-F.

W momencie dostawy odpowiednio połowa adapterów wsuwania zasłonięta jest zatyczkami.

Wyposażona w 4 gumowe kątowniki mocujące do izolowanego akustycznie montażu ściennego/sufitowego

3 demontowalne rewizyjne płyty przyłączeniowe (2 x z boku, 1 na dole na skrzynce rozdzielacza).

Przyłącze głównej rury od strony czoła (średnica nominalna 125/160) może zostać przesunięte na rewizyjne płyty przyłączeniowe.

Zastosowanie jako rozdzielacz przelotowy lub rozdzielacz 90°.

Niezbędne akcesoria: Pierścienie uszczelniające MF-FDR.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | MF-BV63-160-14 |
| Kierunek powietrza: | Wentylacja lub wyciąg powietrza |
| Strumień objętości: | 280 m³/h zalecany |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 11,87 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 13,39 kg |
| Średnica przyłącza: | 160 mm |
| Zewnętrzna średnica przewodu giętkiego: | 63 mm |
| Ilość przyłączy: | 14 |
| Szerokość: | 650 mm |
| wysokość: | 200 mm |
| Głębokość: | 500 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 670 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 235 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 545 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799185260 |
| Numer katalogowy: | 0018.0526 |

Producent: MAICO

MF-BV63-160-14 Skrzynka rozdzielacza powietrza, z blachy, 14-krotna