**Przełącznik kierunku obrotów FS 7**

FS 7: Przełącznik zmiany kierunku obrotów do wentylacji i wyciągu powietrza.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | FS 7 |
| Kierunek powietrza: | Nawiew / Odpowietrzanie |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Częstotliwość sieci: | 50 Hz / 60 Hz |
| Maksymalne obciążenie (indukcyjne): | 6 A |
| Stopień ochrony: | IP 20 |
| Rodzaj montażu: | natynkowy |
| Kolor: | biel perłowa, podobna do RAL 1013 |
| Ciężar: | 0,1 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,15 kg |
| Szerokość: | 128 mm |
| wysokość: | 74 mm |
| Głębokość: | 46 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 130 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 78 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 52 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799161073 |
| Numer katalogowy: | 0016.0107 |

Producent: MAICO

FS 7 Przełącznik kierunku obrotów