**Złączka elastyczna ELI 80 Ex**

Tłumi drgania w systemie kanałów.

Mocna i elastyczna uszczelka tkana.

Powłoka z żywicy epoksydowej chroni przed wpływem warunków atmosferycznych.

Obsługiwany zakres temperatury pracy: od -30°C do +80°C.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ELI 80 Ex |
| Materiał: | Blacha stalowa, pokryta żywicą epoksydową |
| Kolor: | szary |
| Ciężar: | 21 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 21 kg |
| Szerokość: | 910 mm |
| wysokość: | 808 mm |
| Głębokość: | 203 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 910 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 808 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 203 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799735809 |
| Numer katalogowy: | 0073.0580 |

Producent: MAICO

ELI 80 Ex Złączka elastyczna