**Zestaw zamknięć RLS G1V**

Zestaw zamknięć do układu sterowania wentylacją pomieszczeń urządzenia Powerbox WS 75.

Układ sterowania wentylacją pomieszczeń RLS G1 WS można dzięki temu zainstalować w puszce podtynkowej.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | RLS G1V |
| Materiał: | Szkło |
| Kolor: | biały |
| Ciężar: | 0,16 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,26 kg |
| Szerokość: | 130 mm |
| wysokość: | 92 mm |
| Głębokość: | 15 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 265 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 165 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 49 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992486 |
| Numer katalogowy: | 0093.1591 |

Producent: MAICO

RLS G1V Zestaw zamknięć