**Zestaw montażowy ER-MS**

Zestaw montażowy do obudowy podtynkowej ER GH i ER GH-VWR składający się ze śruby z łbem młoteczkowym z nakrętką i kątownika 90°.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ER-MS |
| Materiał: | Stal, ocynkowana |
| Ciężar: | 0,1 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,1 kg |
| Szerokość: | 30 mm |
| wysokość: | 40 mm |
| Głębokość: | 40 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 31 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 41 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 41 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 2 szt. |
| Asortyment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799936039 |
| Numer katalogowy: | 0093.0603 |

Producent: MAICO

ER-MS Zestaw montażowy