**Cokół silnika MSI 10**

Stopa montażowa do silnika.

Do wentylatorów typoszeregów GRM Ex i GRM.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | MSI 10 |
| Materiał: | Blacha stalowa, pokryta żywicą epoksydową |
| Kolor: | szary |
| Ciężar: | 0,5 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,5 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 100 mm |
| Szerokość: | 90 mm |
| wysokość: | 120 mm |
| Głębokość: | 160 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 90 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 120 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 160 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732938 |
| Numer katalogowy: | 0073.0293 |

Producent: MAICO

MSI 10 Cokół silnika