**Klapa regulacyjna JRE 35**

Klapy regulacyjne żaluzji do automatycznego uruchamiania.

Konieczność połączenia z dodatkowym siłownikiem MS 8 lub MS 8 P (siłowniki nie są zawarte w zakresie dostawy).

Brak możliwości stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.

Wskazówki montażowe

Zapewnić dostęp do siłownika.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | JRE 35 |
| Kierunek powietrza: | Wentylacja i wyciąg powietrza |
| Miejsce montażu: | Rura |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 5,32 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 5,62 kg |
| Typ żaluzji: | elektryczny |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 350 mm |
| Szerokość: | 410 mm |
| wysokość: | 385 mm |
| Głębokość: | 165 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 500 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 460 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 200 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513926 |
| Numer katalogowy: | 0151.0392 |

Producent:
MAICO

JRE 35 Klapa regulacyjna