**Filtr powietrza, wymienny WRF 400 EC**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WRF 400 EC |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,05 kg |
| Klasa filtra: | G4 |
| Szerokość z opakowaniem: | 420 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 40 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 240 mm |
| temperatura otoczenia: | 50 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 2 x G4 |
| Odpowiedni dla produktów: | WRG 400 EC |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799930624 |
| Numer katalogowy: | 0093.0062 |

Producent: MAICO

WRF 400 EC Filtr powietrza, wymienny