**Wyłączniki zabezpieczające silnik MV 25**

Wyłączniki zabezpieczające silnik do wentylatorów z wyprowadzonymi stykami termicznymi.

Ze stycznikiem głównym i bezpiecznikiem sterowania.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | MV 25 |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny trójfazowy |
| Napięcie znamionowe: | 400 V |
| Częstotliwość sieci: | 50 Hz / 60 Hz |
| Maksymalne obciążenie: | 25 A |
| Rodzaj montażu: | natynkowy |
| Ciężar: | 0,56 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,6 kg |
| Szerokość: | 75 mm |
| wysokość: | 140 mm |
| Głębokość: | 95 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 82 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 145 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 96 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577126 |
| Numer katalogowy: | 0157.0712 |

Producent: MAICO

MV 25 Wyłączniki zabezpieczające silnik