**tuleja ścienna WW90**

Akcesoria do montażu wykonywanego bez użycia zestawu do montażu w stanie surowym do centralnego urządzenia wentylacyjnego WS 75.

Montaż w ścianie zewnętrznej o grubości do 500 mm.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WW90 |
| Wydajność powietrza: | 20 m³/h / 70 m³/h |
| Miejsce montażu: | Ściana zewnętrzna |
| Kolor: | czarny (podobny do RAL 9005 czarny głęboki) |
| Ciężar: | 0,45 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,46 kg |
| Średnica przyłącza: | 90 mm |
| Szerokość: | 125 mm |
| wysokość: | 125 mm |
| Głębokość: | 500 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 270 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 135 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 510 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 zestaw (2 sztuki) |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799956648 |
| Numer katalogowy: | 0095.0664 |

Producent: MAICO

WW90 tuleja ścienna