**TRE 1,6**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | TRE 1,6 |
| Maksymalne obciążenie: | 1,6 A |
| Kolor: | biel perłowa, podobna do RAL 1013 |
| Ciężar: | 1,91 |
| Ciężar z opakowaniem: | 1,91 kg |
| Szerokość: | 118 mm |
| wysokość: | 195 mm |
| Głębokość: | 90 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 130 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 110 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 200 mm |
| temperatura otoczenia: | 40 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799161127 |
| Numer katalogowy: | 0016.0112 |

Producent: MAICO

TRE 1,6