**Element kierujący MA-U1-90**

Element kierujący 90° z tworzywa sztucznego nadającego się do recyklingu, obsługujący 1 przewód giętki DN 90 + 1 przejście DN 125 do zaworu powietrza nawiewanego/wywiewanego.

Element kierujący 90°, w którego skład wchodzą: 1 kanał przedłużający DN 125, 1 pokrywa końcowa DN 125, 1 pierścień uszczelniający DN 90, 1 rozwierna klamra zabezpieczająca DN 90 do mocowania przewodu giętkiego.

Kolor – antracyt (korpus); półprzeźroczysty króciec przyłączeniowy w kolorze białym.

Ma wtykowy system kontroli wzrokowej, zapewniający precyzyjne, kontrolowane wsuwanie przewodu giętkiego.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | MA-U1-90 |
| Miejsce montażu: | Sufit / Ściana / Podłoga |
| Materiał: | polipropylen (PP) |
| Kolor: | Antracyt |
| Ciężar: | 0,55 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,98 kg |
| Średnica przyłącza: | 125 mm |
| Wielkość nominalna: | 90 mm |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 90 mm |
| Szerokość: | 290 mm |
| wysokość: | 347 mm |
| Głębokość: | 268 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 278 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 147 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 431 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992882 |
| Numer katalogowy: | 0059.2119 |

Producent: MAICO

MA-U1-90 Element kierujący