**Cokół z tłumikiem akustycznym SDI 63-75-80**

Tłumik akustyczny montowany po stronie ssawnej wentylatorów dachowych.

Z kulisami tłumiącymi hałas z odpornych na ścieranie i niepalnych płyt z włókien mineralnych.

Dopuszczalna temperatura robocza ≤ 150°C.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | SDI 63-75-80 |
| Materiał: | Blacha stalowa, galwanizowana |
| Kolor: | srebrny |
| Ciężar: | 79 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 79 kg |
| Długość znamionowa  w mm: | 630-750-800 |
| Szerokość: | 920 mm |
| wysokość: | 1.000 mm |
| Głębokość: | 920 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 920 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 1.000 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 920 mm |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 63 Hz: | 3 dB |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 125 Hz: | 4 dB |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 250 Hz: | 5 dB |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 500 Hz: | 8 dB |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 1 kHz: | 14 dB |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 2 kHz: | 9 dB |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 4 kHz: | 7 dB |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 8 kHz: | 3 dB |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799730354 |
| Numer katalogowy: | 0073.0035 |

Producent: MAICO

SDI 63-75-80 Cokół z tłumikiem akustycznym