**Czujnik CO2 Trio CO2 I**

Przy użyciu czujnika CO2 można sterować systemem wentylacji według zmierzonej wartości CO2.

Zakres pomiarowy czujnika wynosi 0 - 2000 ppm.

Zakres regulacji fabrycznie 600 - 1300 ppm.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | Trio CO2 I |
| Czujnik: | wewn. |
| Kolor: | szary |
| Ciężar: | 0,03 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,1 kg |
| Szerokość: | 44,5 mm |
| wysokość: | 18 mm |
| Głębokość: | 70 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 50 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 20 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 75 mm |
| temperatura otoczenia: | -40 °C do 70 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991304 |
| Numer katalogowy: | 0157.1332 |

Producent: MAICO

Trio CO2 I Czujnik CO2