**Regulator obrotów, tablica rozdzielcza STS 2,5**

Regulator prędkości obrotowej do bezstopniowej regulacji wentylatorów.

Posiada znak bezpieczeństwa VDE.

Tylko dla jednego kierunku obrotów.

Możliwy jest montaż w systemie instalacyjnym 68 mm lub na znormalizowanej szynie profilowej 35 mm.

Ze względu na technikę sterowania kątem fazowym w dolnym zakresie prędkości obrotowej może wystąpić uwarunkowany fizycznie przydźwięk. W pomieszczeniach wymagających cichej pracy wentylatora należy więc używać do regulacji prędkości obrotowej transformatorów 5-stopniowych TRE.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | STS 2,5 |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Maksymalne obciążenie: | 2,5 A |
| Minimalne obciążenie: | 0,1 A |
| Rodzaj montażu: | Tablica rozdzielcza / Szafa rozdzielcza |
| Kolor: | jasnoszary |
| Ciężar: | 0,178 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,2 kg |
| Szerokość: | 52 mm |
| wysokość: | 71 mm |
| Głębokość: | 57,5 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 93 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 80 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 58 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799572558 |
| Numer katalogowy: | 0157.0255 |

Producent: MAICO

STS 2,5 Regulator obrotów, tablica rozdzielcza