**Przełącznik 3-stopniowy DS 3 EC**

Przełącznik obrotowy do sterowania 3-stopniowymi wentylatorami diagonalnymi HDR .. EC.

Obudowa natynkowa hermetyzowana zgodnie z normą ISO.

Z położeniem zerowym.

4 styki przełączające, 2-bieg.

Uchwyt czarny / tablica przednia srebrna, opis „0-1-2-3”.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | DS 3 EC |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Maksymalne obciążenie: | 20 A |
| Stopień ochrony: | IP 65 |
| Rodzaj montażu: | natynkowy |
| Kolor: | szary |
| Ciężar: | 0,24 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,29 kg |
| Szerokość: | 91 mm |
| wysokość: | 91 mm |
| Głębokość: | 73 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 97 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 118 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 97 mm |
| Rodzaj obsługi: | Pokrętło |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799571872 |
| Numer katalogowy: | 0157.0187 |

Producent: MAICO

DS 3 EC Przełącznik 3-stopniowy