**Osiowy wentylator dachowy DZD60-4A**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | DZD60-4A |
| Wydajność powietrza: | 11.000 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 1.425 1/min |
| Pobór mocy: | 1.300 W |
| IMax: | 2,5 A |
| Stopień ochrony: | IP 55 |
| Przełączalna liczba biegunów: |  -  |
| Miejsce montażu: | Dach |
| Pozycja montażowa: | pionowo |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 54,8 |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Numer katalogowy: | 0087.0429 |

Producent: MAICO

DZD60-4A Osiowy wentylator dachowy