**Czujnik kanałowy FL 30 P**

Czujnik temperatury do pomiaru temperatury powietrza w kanałach powietrza.

Możliwe połączenie z ETL 16 P, DTL 16 P, DTL 24 P.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | FL 30 P |
| Stopień ochrony: | IP 20 |
| Miejsce montażu: | kanał |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Ciężar: | 0,08 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,08 kg |
| Szerokość: | 220 mm |
| wysokość: | 140 mm |
| Głębokość: | 20 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 221 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 141 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 21 mm |
| Zakres regulacji temperatury: | 0 °C do 30 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799577805 |
| Numer katalogowy: | 0157.0780 |

Producent: MAICO

FL 30 P Czujnik kanałowy