**Izolowany akustycznie wentylator skrzynkowy DSR 40 S**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | DSR 40 S |
| Wydajność powietrza: | 3.120 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 1.355 1/min |
| z możliwością regulacji obrotów: |  -  |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny trójfazowy |
| Napięcie znamionowe: | 400 V |
| Wydajność nominalna: | 470 W |
| INom: | 1,18 A |
| IMax: | 1,3 A |
| Kabel zasilający: | 5 x 1,5 mm² |
| Ciężar: | 46 |
| Wentylator wychylany: |  -  |
| Wielkość nominalna: | 400 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799802334 |
| Numer katalogowy: | 0080.0233 |

Producent: MAICO

DSR 40 S Izolowany akustycznie wentylator skrzynkowy