**Uszczelka DI WS 75**

Uszczelka umieszczana pomiędzy urządzeniem wentylacyjnym a obudowa podtynkową – część zamienna do zdecentralizowanych urządzeń wentylacyjnych WS 75 Powerbox H.

Rozwiązanie to zapobiega mieszaniu się strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | DI WS 75 |
| Ciężar: | 0,06 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,16 kg |
| Szerokość: | 224 mm |
| wysokość: | 205 mm |
| Głębokość: | 20 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 227 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 208 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 78 mm |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799101376 |
| Numer katalogowy: | E192.0801.0000 |

Producent: MAICO

DI WS 75 Uszczelka