**Filtr powietrza, wymienny FE 15-1**

Filtr wymienny dla filtra powietrza TFE...-4.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | FE 15-1 |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Materiał: | Syntetyk |
| Ciężar: | 0,29 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,29 kg |
| Klasa filtra: | ISO Coarse 70 % (G4) |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 150 mm |
| Szerokość: | 285 mm |
| wysokość: | 230 mm |
| Głębokość: | 8 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 292 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 235 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 25 mm |
| temperatura otoczenia: | 100 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 2 szt. |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799990529 |
| Numer katalogowy: | 0093.1223 |

Producent: MAICO

FE 15-1 Filtr powietrza, wymienny