**Moduł wtykowy EnOcean E-SM**

Moduł komunikacyjny umożliwia sterowanie urządzenia wentylacyjnego w standardzie radiowym EnOcean.

Po nałożeniu modułu wtykowego na płycie bazowej można np. przyuczyć odpowiednie czujniki radiowe i panele sterowania radiowego i do urządzenia sterowniczego.

Obsługuje centralne urządzenia wentylacyjne WS 75 Powerbox, WS 120 Trio, WS 160 Flat, WS 170, WS 300 Flat, WR 310/WR 410, WS 320 i WS 470.

Dane transmitowane są w paśmie częstotliwości 868,3 MHz.

Moduł wtykowy E-SM obsługuje wyłącznie następujące profile wyposażenia EnOcean (EnOcean Equipment Profiles / EEP):

Wilgotność-Temperatura | Afriso | EEP A5-04-01

Wilgotność-Temperatura | Thermokon | EEP A5-04-01

CO2-Temperatura | Afriso | EEP A5-09-08

CO2-Temperatura | Thermokon | EEP A5-09-04

Nadajnik ścienny 4-kanałowy | PEHA | EEP F6-02-01

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | E-SM |
| Napięcie znamionowe: | 12 V DC |
| Ciężar: | 0,07 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,12 kg |
| Szerokość: | 54 mm |
| wysokość: | 39 mm |
| Głębokość: | 47 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 187 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 47 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 143 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Odpowiedni dla produktów: | Trio, WS 160 Flat, WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925569 |
| Numer katalogowy: | 0092.0556 |

Producent: MAICO

E-SM Moduł wtykowy EnOcean