**Kołpak powietrza, ze stali szlachetnej LH-V2A 16**

Kołpak powietrza do wentylacji i wyciągu powietrza.

Do podłączenia do przewodów powietrza wywiewanego, okapów wyciągowych, suszarek prania itd.

Z króćcem przyłączeniowym i zaczepem sprężystym do łatwego montażu.

Z kratką zabezpieczającą przed ptakami.

Bez uszczelki wargowej przy kroćcu i bez krawędzi odprowadzającej skropliny.

W przypadku zastosowania kołpaka powietrznego do powietrza wydalanego konieczne jest przedsięwzięcie w obiekcie odpowiednich środków, aby występujące ewentualnie skropliny nie spływały po elewacji budynku.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | LH-V2A 16 |
| Kierunek powietrza: | Wentylacja i wyciąg powietrza |
| Montaż: | na zewnątrz |
| Miejsce montażu: | Ściana zewnętrzna |
| Materiał: | Stal nierdzewna |
| Kolor: | stal szlachetna szczotkowana |
| Ciężar: | 0,385 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,405 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 160 mm |
| Otwarty przekrój: | 172 cm² |
| Szerokość: | 212 mm |
| wysokość: | 212 mm |
| Głębokość: | 62 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 200 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 200 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 160 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513803 |
| Numer katalogowy: | 0151.0380 |

Producent: MAICO

LH-V2A 16 Kołpak powietrza, ze stali szlachetnej