**Filtr powietrza, wymienny CB 300 F7**

Wymienne filtry powietrza do CleanBox 300 / CleanBox 300 UV.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | CB 300 F7 |
| Miejsce montażu: | w urządzeniu |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biały |
| Ciężar: | 0,4 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,56 kg |
| Typ filtra: | Filtr przeciwpyłkowy |
| Klasa filtra: | ISO ePM1 ≥ 50 % (F7) |
| Szerokość: | 305 mm |
| wysokość: | 50 mm |
| Głębokość: | 305 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 340 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 63 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 335 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Odpowiedni dla produktów: | CleanBox 300, CleanBox 300 UV |
| Asortyment: | L |
| GTIN (EAN): | 4012799925835 |
| Numer katalogowy: | 0092.0583 |

Producent: MAICO

CB 300 F7 Filtr powietrza, wymienny