**Zewnętrzny wentylator ścienny AWV 10 S**

Cechy

Nawiew małych do średnich ilości powietrza przy wysokich oporach.

Idealny do renowacji i montażu w istniejących budynkach dzięki montażu zewnętrznemu.

Optymalna sprawność, niskie koszty utrzymania.

Wentylator odśrodkowy z tworzywa sztucznego, z łopatkami wygiętymi do tyłu.

Króćce przyłączeniowe od strony wlotu do montażu w przewodach wentylacyjnych.

Zintegrowana żaluzja.

silnik

Silnik kondensatorowy.

Z możliwością regulacji obrotów.

Przeciążeniowe zabezpieczenie termiczne jako wyposażenie seryjne.

Wytrzymały silnik z łożyskami kulkowymi, bezobsługowy.

Stopień ochrony IP X4 przy instalacji w przewodach wentylacyjnych z co najmniej 1 metrem odcinka rury od strony wlotu.

Wskazówki montażowe

Do montażu na ścianach zewnętrznych.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

W przypadku swobodnego zasysania wentylator wolno uruchomić tylko wówczas, gdy zagwarantowane jest zabezpieczenie przed dotknięciem wirnika skrzydełkowego zgodne z DIN EN ISO 13857.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | AWV 10 S |
| Wydajność powietrza: | 320 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 2.305 1/min |
| z możliwością regulacji obrotów: |  -  |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Wydajność nominalna: | 68 W |
| IMax: | 0,3 A |
| Stopień ochrony: | IP X4 |
| Miejsce montażu: | Ściana zewnętrzna |
| Materiał obudowy: | Blacha stalowa, powlekana proszkowo |
| Ciężar: | 4,9 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 5,35 kg |
| Wielkość nominalna: | 100 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 395 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 185 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 275 mm |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy IMax: | -20 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799809951 |
| Numer katalogowy: | 0080.0995 |

Producent: MAICO

AWV 10 S Zewnętrzny wentylator ścienny