**DZQ 30/84 A**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | DZQ 30/84 A |
| Wydajność powietrza: | 850 m³/h / 1.425 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 715 1/min / 1.425 1/min |
| z możliwością regulacji obrotów: | - |
| Możliwość pracy nawrotnej: | - |
| Pobór mocy: | 40 W / 130 W |
| IMax: | 0,11 A / 0,28 A |
| Przełączalna liczba biegunów: | - |
| Ciężar: | 5,7 |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy IMax: | 75 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Numer katalogowy: | 0083.0445 |

Producent: MAICO

DZQ 30/84 A