**Czujnik temperatury pomieszczenia FR 30 P**

Czujnik temperatury powietrza do pomiaru temperatury powietrza w zamkniętych pomieszczeniach.

Możliwe połączenie z DTL 16 P i DTL 24 P.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | FR 30 P |
| Stopień ochrony: | IP 20 |
| Rodzaj montażu: | natynkowy |
| Materiał obudowy: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biel czysta, podobna do RAL 9010 |
| Ciężar: | 0,08 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,09 kg |
| Szerokość: | 86 mm |
| wysokość: | 86 mm |
| Głębokość: | 30 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 98 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 98 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 37 mm |
| Zakres regulacji temperatury: | 0 °C do 30 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799577812 |
| Numer katalogowy: | 0157.0781 |

Producent: MAICO

FR 30 P Czujnik temperatury pomieszczenia