**Przełącznik wartości zadanej natężenia przepływu DZS MDR-VG AVC**

Cechy

Zamienny przełącznik wartości zadanej natężenia przepływu do MDR-VG 25 i 31 EC.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | DZS MDR-VG AVC |
| Wykonanie: | Przełącznik wartości zadanej |
| Materiał obudowy: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | szary |
| Ciężar: | 0,21 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,41 kg |
| Szerokość: | 105 mm |
| wysokość: | 55 mm |
| Głębokość: | 135 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 175 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 160 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 175 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799101604 |
| Numer katalogowy: | E157.1637.0000 |

Producent: MAICO

DZS MDR-VG AVC Przełącznik wartości zadanej natężenia przepływu