**Żaluzja kanałowa RKP 50**

Z przeciwbieżnym, ustawianymi razem przy pomocy czopa czworokątnego 15 x 15 mm lamelami pustymi.

Z ramką ceową z obustronnie owierconymi kołnierzami.

Ze wskaźnikiem położenia - Otwarte/Zamknięte.

Konieczność połączenia z dodatkowym siłownikiem MS 8 lub MS 8 P (siłowniki nie są zawarte w zakresie dostawy).

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | RKP 50 |
| Kierunek powietrza: | Wentylacja i wyciąg powietrza |
| Miejsce montażu: | kanał |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 9,95 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 12,24 kg |
| Typ żaluzji: | elektryczny |
| Wymiar kanału: | 800 mm x 500 mm |
| Szerokość: | 840 mm |
| wysokość: | 540 mm |
| Głębokość: | 120 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 940 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 545 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 125 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799512400 |
| Numer katalogowy: | 0151.0240 |

Producent: MAICO

RKP 50 Żaluzja kanałowa