**Żaluzja, siłownik VE 35**

Żaluzje do automatycznego uruchamiania.

Konieczność połączenia z dodatkowym siłownikiem MS 8 lub MS 8 P (siłowniki nie są zawarte w zakresie dostawy).

Brak możliwości stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.

Instrukcje montażowe

Zapewnić dostęp do siłownika.

Gdy jest to potrzebne, zainstalować element pośredni.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | VE 35 |
| Materiał: | Blacha stalowa |
| Ciężar: | 5,295 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 5,3 kg |
| Typ żaluzji: | elektryczny |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 350 mm |
| Szerokość: | 420 mm |
| wysokość: | 420 mm |
| Głębokość: | 370 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 420 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 420 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 370 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799932871 |
| Numer katalogowy: | 0093.0287 |

Producent: MAICO

VE 35 Żaluzja, siłownik