**Odśrodkowy wentylator dachowy DRD 50/64**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | DRD 50/64 |
| Wydajność powietrza: | 8.500 m³/h / 12.500 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 930 1/min / 1.425 1/min |
| Wydajność nominalna: | 1.400 W / 4.300 W |
| INom: | 3 A / 7,8 A |
| IMax: | 3 A / 8,2 A |
| Przełączalna liczba biegunów: |  ✔  |
| Liczba biegunów przy wysokiej prędkości obrotów: | 4 |
| Liczba biegunów przy niskiej prędkości obrotów: | 6 |
| Miejsce montażu: | Dach |
| Pozycja montażowa: | pionowo |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 136 |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy prądzie nominalnym: | 60 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799871569 |
| Numer katalogowy: | 0087.0156 |

Producent: MAICO

DRD 50/64 Odśrodkowy wentylator dachowy