**Króciec wylotowy ABSK ER GH**

Króciec wylotowy z tworzywa sztucznego – część zamienna obudowy podtynkowej ER GH.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ABSK ER GH |
| Materiał obudowy: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | czarny |
| Ciężar: | 0,07 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,32 kg |
| Szerokość: | 110 mm |
| wysokość: | 85 mm |
| Głębokość: | 180 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 270 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 155 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 280 mm |
| Asortyment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799100959 |
| Numer katalogowy: | E059.2046.0000 |

Producent: MAICO

ABSK ER GH Króciec wylotowy