**Płytka obwodu drukowanego PL AP ER 60 F**

Płytka obwodu drukowanego – część zamienna wkładów wentylatora ER-AP 60 F i ER-APB 60 F.

Stosowana w wersjach ze sterowaniem fotoelektrycznym.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | PL AP ER 60 F |
| Ciężar: | 0,06 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,14 kg |
| Szerokość: | 65 mm |
| wysokość: | 30 mm |
| Głębokość: | 115 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 150 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 45 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 210 mm |
| Asortyment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799100362 |
| Numer katalogowy: | E101.1014.9303 |

Producent: MAICO

PL AP ER 60 F Płytka obwodu drukowanego