**Zestaw do montażu w stanie surowym WS 75 RSAP**

Zestaw do montażu w stanie surowym do urządzenia wentylacyjnego WS 75 Powerbox H z odzyskiem ciepła, do montażu na ścianie zewnętrznej o grubości maks. 500 mm.

Zakres dostawy:

skrzynka do zabudowy (szerokość x wysokość x głębokość: 538 x 1070 x 25 mm) ze zintegrowanym szablonem wiertarskim

Dwie tuleje ścienne (Ø 125 mm na zewnątrz, Ø 90 mm wewnątrz, długość 500 mm) z tworzywa EPP, każda z dwiema pokrywami zabezpieczającymi na czas prac tynkarskich

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WS 75 RSAP |
| Materiał obudowy: | Blacha stalowa, powlekana proszkowo |
| Kolor: | kolor czarny drogowy RAL 9017 |
| Ciężar: | 5,31 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 7,06 kg |
| Szerokość: | 538 mm |
| wysokość: | 1.070 mm |
| Głębokość: | 25 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 595 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 1.130 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 210 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992530 |
| Numer katalogowy: | 0093.1615 |

Producent: MAICO

WS 75 RSAP Zestaw do montażu w stanie surowym