**Kolanko, ciągnione z uszczelnieniem pierścieniem tocznym 15° B15-200**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | B15-200 |
| Rodzaj montażu: | Montaż podtynkowy |
| temperatura otoczenia: | 60 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799553441 |
| Numer katalogowy: | 0055.0344 |

Producent: MAICO

B15-200 Kolanko, ciągnione z uszczelnieniem pierścieniem tocznym 15°