**Wentylator okienny EV 22**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | EV 22 |
| Wydajność powietrza: | 300 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 1.335 1/min |
| Wydajność nominalna: | 37 W |
| Pobór mocy: | 39 W |
| INom: | 0,25 A |
| IMax: | 0,25 A |
| Ciężar: | 3,565 |
| Poziom ciśnienia akustycznego: | 49 dB(A) |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799808107 |
| Numer katalogowy: | 0080.0810 |

Producent: MAICO

EV 22 Wentylator okienny