**Kratka zewnętrzna LZP 28**

Kratka zewnętrzna do wentylacji i wyciągu powietrza.

Ze stałymi przeciwdeszczowymi klapami ochrony pogodowej.

Z ramą do montażu w ścianach murowanych.

Kratka ochronna zgodna z DIN EN ISO 13857.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | LZP 28 |
| Kierunek powietrza: | Wentylacja i wyciąg powietrza |
| Montaż: | na zewnątrz |
| Miejsce montażu: | Ściana / kanał |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 8,71 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 9,19 kg |
| Wymiar kanału: | 600 mm x 300 mm |
| Szerokość: | 629 mm |
| wysokość: | 375 mm |
| Głębokość: | 73 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 690 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 395 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 105 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799512578 |
| Numer katalogowy: | 0151.0257 |

Producent: MAICO

LZP 28 Kratka zewnętrzna