**Giętki kanał rurowy płaski FFS-R52**

Giętki owalny kanał rurowy płaski z tworzywa sztucznego z rurą wewnętrzną.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | FFS-R52 |
| Max. przepływ objętościowy: | 45 m³/h |
| Strumień objętości: | 15 m³/h / 30 m³/h / 45 m³/h bei 0,3 Pa/m / 1,1 Pa/m / 2,5 Pa/m |
| Ciężar: | 13 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 13 kg |
| Długość: | 20 m |
| Szerokość: | 132 mm |
| wysokość: | 52 mm |
| Głębokość: | 132 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 132 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 52 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 132 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 rolka 20 m |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558705 |
| Numer katalogowy: | 0055.0870 |

Producent: MAICO

FFS-R52 Giętki kanał rurowy płaski